물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 바이오 (항균. 탈취) 페인트

나. 제품의 권고 용도와 사용에 관한 제한

○ 권고용도 건축물 내부 도장용 반광택도료

○ 사용상의 제한 : 권고 용도와 사용 제한

다. 제조사/공급자/유통업자 정보

○ 회사명 : 경성산업

○ 주소 : 경기도 수원시 장안구 조원로 16 벽산상가 209호

○ 정보제공 및 긴급연락처 : 031-893-1866

2.유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

수생 환경유해성물질 급성1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자

○ 신호어 : 경고

○ 유해 위험 문구

H400 수생생물에 매우 유독함

○ 예방조치 문구

- 예방

P273 환경으로 배출하지 마시오.

- 대응

P391 누출물을 모으시오.

- 저장

자료 없음

- 폐기

P501 관련 법규(폐기물관리법)에 명시된 내용에 따라 내용물 · 용기를 폐기하시오.

다. 유해.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

NFPA 지수 물질명	보건	화재	반응성
물	0	0	0
이산화 티타늄	1	0	0
일라이트(illite)	자료없음	자료없음	자료없음
soda lime borositicate glass(에어로젤)	자료없음	자료없음	자료없음
S1(영업비밀)	자료없음	자료없음	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
물	Water	7732-18-5
이산화 티타늄	Titanium dioxide	13463-67-7
일라이트(illite)	-일라이트(illite)	12173-60-3
soda lime borositicate glass(에어로젤)	soda lime borositicate glass	65997-17-3
S1(영업비밀)	-	-	-
합계 100

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어 갔을 때 :

자극,통증 부기, 눈물 눈부심등 기타 증상 발생시 즉시 병원에 가서 전문의의 처치를 받을 것! 노출된 눈을      많은 양의 깨끗한 흐르는 물로 15분 이상 행구시오.

나. 피부에 접촉했을 때 :

15분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오. 즉시 의사의 전찰을 받으시오! 자극, 통증등 기타 증상 발생시       전문의에게 노출부위에 대한 진찰을 받으시오.! 오염된 피복을 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히       씻으시오.

다. 흡입했을 때 :

즉시 전문의의 진료를 받을 것! 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.! 호흡이 곤란할 시 산소를

공급하시오.! 일방판막이 장착된 포켓 마스크나 다른 호흡의료기기를 사용하여 인공호흡을 실시 하시오!

물질을 흡입하거나 섭취했을 시 흡입호흡법을 실시하지 마시오! 호흡하지 않을 시 인공호흡을 실시하시오!

노출원으로부터 피하시고 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.

라. 먹었을 때 :

섭취한 물질의 위 세척을 통한 조기 제거는 출혈이나 관통의 전위 합병증에 대한 고려를 해야함.! 증상에

따라 적절한 의학적 조치를 전문의의로부터 받을 것! 많약 많은 양을 삼켰다면, 전문의의 처치를 받을 것!

구토를 시키지 말고 구토 시는 머리를 엉덩이 아래로 숙여 폐 흡입을 방지 할 것! 구토를 시키시오.

마. 기타 의사의 주의 사항 :

알려진 해독제는 없으며 적절한 의학적 조치를 취할 것.

5. 화재시 대처방법

가. 적절한( 및 부적절한)소화제

○ 적절한 소화제 :

입자상 분말 소화약제, 가스계 소화약제, 일반적인 포말

○ 부적절한 소화제 :

물은 소화제로 적절하지 못함.

○ 대형 화재 시 :

적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것! 바람을 등지고 막대한 양의 소화 약제를

안개 형태로 분사하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

○ 열분해생성물 :

이산화탄소, 유독 탄소화합물/질소화합물/황화합움

○ 화재 및 폭발 위험 :

수성(수용성 제외)제품인 경우 제품으로 인한 화재 및 폭발 위험이 없음

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

○  착용할 보호구 :

방독마스크 또는 공기호흡기, 방열복, 방열모, 방열장갑, 방열장화

○  예방조치 :

물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오! 화재 진압 인원외 인원이 화재 인근으로의

접근을 통제하시오! 적응 가능한 소화약제를 사용하여 화재를 진압하시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

○  착용할 보호구 :

유기가스용 방독마스크 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑

○ 조치사항 :

피부접촉을 피할 것.

나 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

○  대기 :

바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것! 살수하여 증기의 발생을 감소시키시오.

○  토양 :

흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오! 누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한

장소 또는 모래주머니를 쌓은 방볍 내로 옮기시오.

○  수중 :

누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하시오.! 흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

○  소량 누출 시 :

누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 옮기시오! 모래또는 다른 비가연성 물질을

사용하여 흡수시키시오.

○  다량 누출 시 :

기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.!관계인 외 접근을 막고

위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오! 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오! 혼합금지물질과 접촉을 피하시오! 취급 후 철저히 씻으시오! 취급시 국소박이 및 환기장치 등을 이용할 것

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) :

격리된 장소에 저장, 결빙주의, 고온체 주의! 보관 적정 온도 : 5~35℃ ! 옥외 보관 시는 직사광선을 피할 것! 수분 증발 및 오염발생 우려가 있으므로 용기는 완전히 밀폐해서 환기가 좋은 옥내에서 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인 보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

1) 물

○  국내규정 : 자료 없음

○  ACGIH규정 : 자료 없음

○  생물학적 노출기준 : 자료 없음

2) 이산화 티타늄

○  국내규정 : 자료 없음

○  ACGIH규정 : 자료 없음

○  생물학적 노출기준 : 자료 없음

3) 일라이트(illite)

○  국내규정 : 자료 없음

○  ACGIH규정 : 자료 없음

○  생물학적 노출기준 : 자료 없음

4) soda lime borositicate glass(에어로젤)

작업노출한계

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업     노출 기준이 없는 것임.

화학물질명	CAS번호 또는 식별번호	기관	노출기준	추가설명
glass filaments	65997-17-3	한국 OELs	TWA(as fiber)(8시간): 10mg/m3;TWA(as dust)(8시간):5mg/m3
soda lime borosilicate glass	65997-17-3	Manufacturer determined	TWA(as non fibrous, 호흡 가능한)(8시간):10mg/m3;TWA(as non fibrous, 들이마신)(8시간):5mg/m3	에어로젤
synthetic Amorphous Crystalline-Free Silica	7631-86-9	한국 OELs	TWA(8시간):10mg/m3

ACGIH : 미국산업위생회의

AIHA : 미국산업위생학회

CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침

한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도 노출 표준

TWA : 시간가중 평균값

STEL : 단시간 노출한계

CEIL : 상한선

5) S1 (영업비밀)

○  국내규정 : 자료 없음

○  ACGIH규정 : 자료 없음

○  생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리 :

살수하여 증기의 발생을 감소시키시오.

바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을            관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하시오.

만일 환기가 충분하지 않을 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하시오.

자료 없음

다. 개인 보호구

○  호흡기 보호 :

호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정(“안“ 마크)을 필할 것.

○  눈 보호 :

미스트 등에 의한 위해가 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것!

작업장 가까운 장소에 간이세안기구(식염수) 비치 또는 세안설비를 설치하시오.

○  손 보호 :

적합한 화학물질 보호장갑을 착용하시오.

○  신체 보호 :

방진복 또는 오염을 예방할 수 있는 적합한 보호복을 착용하시오.

9. 물리 · 화학적 특성

가. 외관 : 액상

나. 냄새 : 거의 없음

다. 냄새 역치 : 자료 없음

라. pH : 8.0 ± 0.5

마. 녹는점/어는점 : 자료 없음

사. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료 없음

아. 인화점 : 해달 없음

자. 증발 속도 : 자료 없음

차. 인화점(고체, 기체) : 자료 없음

카. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료 없음

타. 증기압 : 자료 없음

파. 용해도 : 자료 없음

하. 증기밀도 : 자료 없음

거. 비중 : 1.32 ± 0.3

너. N-옥탄올/물 분백계수 : 자료없음

더. 자연발화 온도 : 자료 없음

러. 분해 온도 : 자료 없음

머. 점도 : 90-110

서. 분자량 : 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :

자료 없음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :

마찰,오염을 피하시오

다. 피해야할 물질 :

자료 없음

라. 분해시 생성되는 유해물질 :

열분해생성물(탄소 등)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ 호흡기를 통한 흡입 : 폐이상, 호흡곤란, 저체온, 구토 ……

○ 입을 통한 섭취 : 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동 …

○ 피부 접촉 : 자극, 화상, 신경이상 …

○ 눈 접촉 : 자극, 눈손상 …

나. 건강 유해성 정보

1) 물

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 = 90000 ㎎/㎏ Rat

- 경피 : 자료 없음

- 흡입 : 자료 없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 해당 없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 자료 없음

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료 없음

고용노동부고시 : 자료 없음

IARC : 자료 없음

OSHA : 자료 없음

ACGIH : 자료 없음

NTP : 자료 없음

EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음

○ 생식독성 : 자료 없음

○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음

○ 흡인유해성 : 자료없음

2) 이산화 티타늄

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 ＞ 10000 ㎎/㎏ Rat

- 경피 : LD50 ＞ 10000 ㎎/㎏ Rabbit

- 흡입 : LD50 ＞ 10000 ㎎/㎏ Rabbit

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼에서 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 혹은 비자극성

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼에서 안 자극성 시험 결과 약한 자극성

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 사람에서 패치 테스트 결과 음성

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료 없음

고용노동부고시 : 자료 없음

IARC : Group 2B

OSHA : 자료 없음

ACGIH : A4

NTP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : 마우스 소핵시험 음성, 마우스 염색체이상시험 음성

○ 생식독성 : 마우스 소핵시험 음성, 마우스 염색체이상시험 음성

○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 작업상 20년 이상 노출된 근로자에서 진폐증이 보고됨.

○ 흡인유해성 : 자료 없음

3) illite(일라이트)

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성  : 자료없음

경구 : 자료없음

경피 : 자료없음

흡입 : 자료없음

피부부식성 또는 자극성 : 자료없음

심한 눈손상 또는 자극성 : 자료없음

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 자료없음

발암성

산업안전보건법 : 자료없음

고용노동부고시 : 자료없음

IARC : 자료없음

OSHA : 자료없음

ACGIH :자료없음

NTP : 자료없음

EU CLP : 자료없음

생식세포변이원성 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

특정 표적장기 독성(1회노출) : 자료없음

특정 표적장기 독성(반복노출) : 자료없음

흡인유해성 : 자료없음

기타 유해성 영향 : 자료없음

4) Soda Lime Borosicate Glass(에어로젤)

노출가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

○ 노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때

호흡기관 자극: 기침, 제체기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 목의 통증을 일으킬 수 있음.

피부에 접촉했을 때

물리적인 피부 자극 : 찰과상, 통증, 가려움증과 발적이 나타날 수 있음.

눈에 들어갔을 때

물리적인 눈 자극 : 통증, 발적, 눈물, 각막 손상이 나타날 수 있음.

섭취

삼키면 유해할 수 있음 위장관 자극 : 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음.

독성 데이터

구성 성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

○ 급성 독성

이름	루터	종	값
Soda Lime Borosilicate Glass	피부		LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000mg/kg
Soda Lime Borosilicate Glass	섭취		LD50 추정치 2,000~5,000 mg/kg
Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica	피부	토끼	LD50>5,000 mg/kg
Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica	흡입-먼지/미스트(4시간)	랫트	LD50>0.691mg/kg
Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica	섭취	랫트	LD50>5,110mg/kg

ATE=급성독성예상치

○ 피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
Soda Lime Borosilicate Glass	전문가 판단	중요한 자극 없음
Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica	토끼	중요한 자극 없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
Soda Lime Borosilicate Glass	전문가 판단	중요한 자극 없음
Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica	토끼	중요한 자극 없음

○ 피부과민성

이름	종	값
Soda Lime Borosilicate Glass	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica	인간과 동물	분류되지 않음

○ 광민감성

	종	값
Soda Lime Borosilicate Glass	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

○ 호흡기 과민성

이름	종	값
Soda Lime Borosilicate Glass	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

○ 생식세포 변이원성

이름	종	값
Soda Lime Borosilicate Glass	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터를 분류를 위해 충분하지 않다
Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica	In Vitro	변이가 아님

○ 발암성

이름	종	값
Soda Lime Borosilicate Glass	흡입	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터를 분류를 위해 충분하지 않다
Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica	특정화 되지 않음	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터를 분류를 위해 충분하지 않다

○ 생식독성

이름	루터	값
Soda Lime Borosilicate Glass	피부	값
Soda Lime Borosilicate Glass	섭취	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica	섭취	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica	섭취	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica	섭취	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

○ 생식독성 : 자료 없음

○ 특정표적장기독성 (1회 노출) : 자료 없음

○ 특정표적장기독성 (반복 노출) : 자료 없음

○ 흡인유해성 : 자료 없음

폐기시 주의사항

가. 폐기방법

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물/용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

폐기 전에 적절한 분류를 확인하기 위해 모든 관련 기관과 규정을 참조할 것. 허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것.

운송에 관한 정보

가. 국제규제

UN 번호 : 해당없음

UN 적정선적명 : 해당없음

운송에서의 위험 등급 (IMO) : 해당없음

운송에서의 위험 등급 (IATA) : 해당없음

용기(포장) 등급 : 해당없음

해양오염물질 : 해당없음

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 : 해당 없음

법적 규제현황

가 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음

산업안전보건법에 의한 규제

금지물질 : 해당없음

관리대상유해물질 : 해당없음

허가물질 : 해당없음

작업환경측정대상물질 : Soda Lime Borosilicate Glass, Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica

특수건강진단대상물질 : Soda Lime Borosilicate Glass, Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica

노출기준설정물질 : Soda Lime Borosilicate Glass, Synthetic Amorphous Crystalline –Free Sillica

허용기준설정물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출 대상물질 : 해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 : 해당없음

허가물질 : 해당없음

제한물질 : 해당없음

금지물질 : 해당없음

사고대비물질 : 해당없음

위험물 안전관리법에 의한 규제

위험물로 분류되지 않음

5) S1 (영업비밀)

○ 급성 독성

- 경구　:　자료 없음

- 경피 : 자료 없음

- 흡입 : 자료 없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 자료 없음

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료 없음

고용노동부고시 : 자료 없음

IARC : 자료 없음

OSHA : 자료 없음

ACGIH : 자료 없음

NTP : 자료 없음

EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음

○ 생식독성 : 자료 없음

○ 특정표적장기독성 (1회 노출) : 자료 없음

○ 특정표적장기독성 (반복 노출) : 자료 없음

○ 흡인유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

1) 물

○ 어류 :  자료 없음

○ 갑각류 : 자료 없음

○ 조류 : 자료 없음

2) 이산화 티타늄

○ 어류 :  자료 없음

○ 갑각류 : EC50 ＞1000＞㎎　/ℓ 48 hr

○ 조류 : 자료 없음

3) 일라이트(illite)

가. 생태독성

어류 : 자료없음

갑각류 : 자료없음

조류 : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 : 자료없음

분해성 : 자료없음

다. 생물농축성

농축성 : 자료없음

생분해성 : 자료없음

라. 토양이동성 : 자료없음

마. 기타 유해 영향 : 자료없음

4) soda lime borositicate glass(에어로젤)

가. 생태독성

○ 급성 수생 위험성 : 수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류기준)

○ 만성 수생 위험성 : GHS 분류에 의해 수생식물에 만성 독성이 없음

나. 잔류성 및 분해성

자료 없음

다. 생물 농축성(농축가능성)

자료없음

라. 토양 이동성

자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의

마. 기타 유해 영향

자료가 없거나 분류를 위해 충분치 않음

5) S1 (영업비밀)

○ 어류 :  자료 없음

○ 갑각류 : 자료 없음

○ 조류 : 자료 없음

나. 잔류성 및 분해성

1) 물

○ 잔류성 : log Kow = -1.38

○ 분해성 : 자료 없음

2) 이산화 티타늄

○ 잔류성 : 자료 없음

○ 분해성 : 자료 없음

3) 일라이트

○ 잔류성 : 자료 없음

○ 분해성 : 자료 없음

4) soda lime borositicate glass(에어로젤)

○ 잔류성 : 자료 없음

○ 분해성 : 자료 없음

5) S1 (영업비밀)

○ 잔류성 : 자료 없음

○ 분해성 : 자료 없음

다. 생물농축성

1) 물

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : 자료 없음

2) 이산화 티타늄

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : 자료 없음

3) 일라이트

○ 생물 농축성(농축가능성)

자료없음

○ 생분해성 : 자료 없음

4) 에어로젤

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : 자료 없음

5) S1 (영업비밀)

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : 자료 없음

라. 토양이동성

1) 물

자료 없음

2) 이산화 티타늄

자료없음

3) 일라이트

자료없음

4) 에어로젤

자료 없음

5) S1 (영업비밀)

자료 없음

마. 기타 유해 영향

1) 물

자료 없음

2) 이산화 티타늄

자료 없음

3)일라이트

자료없음

4)에어로젤

자료없음

5) S1 (영업비밀)

자료 없음

13. 폐기시 주의 사항

가. 폐기방법 :

-폐기물은 밀폐용기에 보관하고 폐기물관리법에 따라 위탁처리 할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

-적용 규정에 따라 폐기할 것!  무단 처분이나 소각은 자연생태계에 유해하므로 이를 금할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 : UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 유엔 적정 선적명 : 해당 없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당 없음

라. 용기등급(해당하는 경우) : 해당 없음

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

○ 화재시 비상조치의 종류 : 해당 없음

○ 유출시 비상조치의 종류 : 해당 없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

1)물

금지물질 : 해당 없음

허가물질 : 해당 없음

관리대상물질 : 해당 없음

작업환경측정대상물질 : 해당 없음

특수건강검진대상물질 : 해당 없음

노출기준설정물질 : 해당 없음

허용기준설정물질 : 해당 없음

2) 이산화 티타늄

금지물질 : 해당 없음

허가물질 : 해당 없음

관리대장물질 : 1%이상 일 때

작업환경측정대상물질 : 1%이상 일 때

특수건강검진대상물질 : 해당 없음

노출기준설정물질 : 이산화티타늄 TWA :　10　㎎/㎥

허용기준설정물질 : 해당 없음

3) S1 (영업비밀)

금지물질 : 해당 없음

허가물질 : 해당 없음

관리대상물질 : 해당 없음

작업환경측정대상물질 : 해당 없음

특수건강검진대상물질 : 해당 없음

허용기준설정물질: 해당 없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

1) 물

기존물질 : KE-35400

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 해당 없음

관찰물질 : 해당 없음

취급제한/금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

2) 이산화 티타늄

기존물질 : KE-33900

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 해당 없음

관찰물질 : 해당 없음

취급제한/금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

3) S1 (영업비밀)

기존물질 : KE-25027

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 해당 없음

관찰물질 : 해당 없음

취급제한/금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 비위험물

1) 물

해당 없음

2) 이산화 티타늄

해당 없음

3) S1 (영업비밀)

해당 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

1) 물

국내 (잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당 없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀롬협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

2) 이산화 티타늄

국내 (잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당 없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀롬협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

3) 일라이트(illite)

국내규제

기타국내규제 : 해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀롬협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

4) S1 (영업비밀)

국내 (잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당 없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀롬협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- 산업안전보건법 제41조 및 고용노동부고시 제2016-19호 화학물질의 분류 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준을 근거하여 국내 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

- 본 MSDS는 KOSHA,NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음

나. 그 밖의 참고사항

-3M test date(MSDS)

-안전보건공단

-국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS)

다. 최초 작성일 :  2022-07-22 오후 18:00

라. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 0.회